|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Предмет  | Класс  | ФИО учителя | Тема урока | Содержание урока  |
| 21.05 | Профессионально-трудовое обучение  | 5 | Блинова Т.Ю | Подгонка паза стамеской, напильником | http://xn----8sb3aemcew1d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/11/Ris08.jpgКак ты думаешь какие функции выполняют стамеска и напильник на этой картинки ? |
| 21.05 | Профессионально-трудовое обучение | 5 | Блинова Т.Ю | Подгонка паза стамеской, напильником | http://castle.pri.ee/wp-content/uploads/2009/08/7.jpgА- стамеска плоская В- полукруглая С- долото Проушины и гнезда получают с помощью **долот** и **стамесок**.Каждый из этих инструментов представляет собой стальной стержень с насаженной на него деревянной или пластмассовой ручкой.**Долото** предназначено для долбления гнёзд и проушин.По его ручке наносят удары **киянкой** (деревянный молоток).Поэтому для предохранения ручки от раскалывания на неё насаживают ещё одно **металлическое кольцо**.Рабочая часть долота затачивается под углом 25 – 35 градусов.**Стамеска** применяется для зачистки шипов, гнезд и проушин, срезания фасок, подрезки подгоняемых деталей и долбления гнезд в тонких деталях.Рабочую часть стамески затачивают под углом 15 – 25 градусов.Стамески бывают **плоские и полукруглые**.Полукруглыми выдалбливают криволинейные отверстия и обрабатывают криволинейные поверхности. **Технология долбления отверстия** 1.Установить долото поперёк волокон, на расстоянии 1-2 мм от линии разметки (фаской внутрь отверстия).2.Продолбить на глубину 3-5 мм.3.Установить долото вдоль волокон, на расстоянии 1-2 мм от противоположной линии разметки (фаской внутрь отверстия).4.Продолбить на глубину 3-5 мм.5.Подрезать слой материала.6.Так проделать несколько раз, пока не получится отверстие нужной глубины.7.Если требуется продолбить сквозное отверстие в толстой заготовке, то заготовку долбят с двух сторон.**Техника безопасности при долблении** 1.Инструмент должен быть надежно закреплен в ручке.2.Надежно закреплять заготовку.3.Опасно упирать заготовку в себя.4.Опасно ставить руку впереди режущего инструмента.5.Передавать инструмент ручкой вперед.6.Класть инструмент только в лоток.  |
| 21.05 | Математика  | 5 ОВЗ | Асманова А.А. | Работа над ошибками | **21.05. Работа над ошибками**1) Прочитай задачу и реши её, используя краткую запись:Для приготовления пирога хозяйка купила горбушу весом 650 г и треску весом 250 г. Сколько весит вся рыба?Задача.Горбуша – 650 г ?Треска – 250 гПлан и решение:1)…Ответ: …2) Запиши примеры и реши их:(400 + 380) – 245 =64 : 2 + 8 =720 : 10=280 х 3 =219 х 4 =42 : 3 =3) Начерти:Начерти прямоугольник AМКD со сторонами 3 см 5 мм и 2 см. Вычисли периметр прямоугольника AМКD.Жду от вас **фото** выполненной письменной работы до 18:00 21.05.20. (ФИ учащегося, класс) в Viber или по э.п. anna-asmanova@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |  |